**SLOVENKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY**

**Vnorene systémy**

Práca so štandardnou periférnou knižnicou

Cvičenie o 13.00

Zimný semester 16/17 Bálint Domonkos  
1.ročník ing., Robotika Andrej Jakúbek

# Vypracovanie

## Úloha 1.

- Nastavenie príslušnej periférie a jej porty.

RCC\_AHBPeriphClockCmd(RCC\_AHBPeriph\_GPIOA, *ENABLE*);

GPIO\_InitTypeDef gpioInitStruc;

gpioInitStruc.GPIO\_Mode = *GPIO\_Mode\_OUT*;

gpioInitStruc.GPIO\_OType = *GPIO\_OType\_PP*;

gpioInitStruc.GPIO\_Pin = GPIO\_Pin\_5;

gpioInitStruc.GPIO\_Speed = *GPIO\_Speed\_400KHz*;

GPIO\_Init(GPIOA, &gpioInitStruc);

GPIO\_SetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

## Úloha 2.

Nastavenie príslušnej periférie pinu PC13 na ktoré je pripojené tlačítko a snímanie jeho stavu.

RCC\_AHBPeriphClockCmd(RCC\_AHBPeriph\_GPIOA, *ENABLE*);

RCC\_AHBPeriphClockCmd(RCC\_AHBPeriph\_GPIOC, *ENABLE*);

GPIO\_InitTypeDef gpioInitStruc;

gpioInitStruc.GPIO\_Mode = *GPIO\_Mode\_OUT*;

gpioInitStruc.GPIO\_OType = *GPIO\_OType\_PP*;

gpioInitStruc.GPIO\_Pin = GPIO\_Pin\_5;

gpioInitStruc.GPIO\_Speed = *GPIO\_Speed\_400KHz*;

GPIO\_Init(GPIOA, &gpioInitStruc);

gpioInitStruc.GPIO\_Mode = *GPIO\_Mode\_IN*;

gpioInitStruc.GPIO\_PuPd = *GPIO\_PuPd\_UP*;

gpioInitStruc.GPIO\_Pin = GPIO\_Pin\_13;

gpioInitStruc.GPIO\_Speed = *GPIO\_Speed\_40MHz*;

GPIO\_Init(GPIOC, &gpioInitStruc);

uint8\_t buttonState = GPIO\_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO\_Pin\_13);

GPIO\_ResetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

## Úloha 3.

1. Blikanie LED v intervale

GPIO\_SetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

**for** (**int** j;j<999999;j++) {}

GPIO\_ResetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

**for** (**int** j;j<999999;j++) {}

1. Sledovanie stavu tlačítka a zobrazovanie na LED

buttonState = GPIO\_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO\_Pin\_13);

**if** (buttonState == 0) {

GPIO\_SetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

} **else** **if** (buttonState == 1) {

GPIO\_ResetBits(GPIOA, GPIO\_Pin\_5);

}